macOS USB prober output for Logitech USB Receiver

06 00 FF 09 01 A1 01 85 10 75 08 95 06
15 00 26 FF 00 09 01 81  
00 09 01 91 00 C0 
                         
Parser Output:
0x06, 0x00, 0xFF,  // Usage Page (Vendor Defined 0xFF00)
0x09, 0x01,        // Usage (0x01)
0xA1, 0x01,        // Collection (Application)
0x85, 0x10,        //   Report ID (16)
0x75, 0x08,        //   Report Size (8)
0x95, 0x06,        //   Report Count (6)
0x15, 0x00,        //   Logical Minimum (0)
0x26, 0xFF, 0x00,  //   Logical Maximum (255)
0x09, 0x01,        //   Usage (0x01)
0x81, 0x00,        //   Input (Data,Array,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
0x09, 0x01,        //   Usage (0x01)
0x91, 0x00,        //   Output (Data,Array,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position,Non-volatile)
0xC0,              // End Collection
